**江西省殡葬用品（骨灰盒）产品质量省级监督抽查实施细则（2025年版）**

**1 抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件，其中1件作为检验样品，1件作为备用样品。

**2 检验依据**

表1 木质骨灰产品检验项目、依据、方法

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | | | | 检验依据 | 检验方法 |
|
| 1 | 标识一致性 | | | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 2 | 用料要求 | | | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 3 | 木材含水率 | | | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 4 | 内表面耐温 | | | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 5 | 尺寸 | | 长度 | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 宽度 | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 高度 | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 6 | 形状和位置公差（平稳度） | | | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 7 | 外观 | | | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 8 | 使用性能 | | | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 9 | 表面涂层理化性能 | 漆膜耐湿热 | | | GB/T23288-2023 | GB/T 4893.2-2020 |
| 漆膜附着力 | | | GB/T23288-2023 | GB/T 4893.4-2023 |
| 漆膜抗冲击 | | | GB/T23288-2023 | GB/T 4893.9-2013 |
| 10 | 甲醛释放量 | | | | GB18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 11 | 重金属含量（限色漆） | | | 可溶性铅 | GB18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 可溶性镉 | GB18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 可溶性铬 | GB18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 可溶性汞 | GB18584-2001 | GB 18584-2001 |
| 注：适用于抽样时间7月1日前 | | | | | | |

表2 木质骨灰产品检验项目、依据、方法

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | | | | 检验依据 | 检验方法 |
|
| 1 | 标识一致性 | | | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 2 | 用料要求 | | | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 3 | 木材含水率 | | | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 4 | 内表面耐温 | | | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 5 | 尺寸 | | 长度 | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 宽度 | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 高度 | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 6 | 形状和位置公差（平稳度） | | | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 7 | 外观 | | | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 8 | 使用性能 | | | | GB/T23288-2023 | GB/T23288-2023 |
| 9 | 表面涂层理化性能 | 漆膜耐湿热 | | | GB/T23288-2023 | GB/T 4893.2-2020 |
| 漆膜附着力 | | | GB/T23288-2023 | GB/T 4893.4-2023 |
| 漆膜抗冲击 | | | GB/T23288-2023 | GB/T 4893.9-2013 |
| 10 | 甲醛 | | | | GB18584-2024 | GB 18584-2024 |
| 11 | 可迁移有害元素（限色漆） | | | 铅（Pb） | GB18584-2024 | GB18584-2024 |
| 镉（Cd） | GB18584-2024 | GB18584-2024 |
| 铬（Cr） | GB18584-2024 | GB18584-2024 |
| 汞(Hg) | GB18584-2024 | GB18584-2024 |
| 砷（As） | GB18584-2024 | GB18584-2024 |
| 钡（Ba） | GB18584-2024 | GB18584-2024 |
| 锑（Sb） | GB18584-2024 | GB18584-2024 |
| 硒（Se） | GB18584-2024 | GB18584-2024 |
| 注：适用于抽样时间7月1日后 | | | | | | |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3 判定规则**

**3.1依据标准**

GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

GB/T23288-2023 木质骨灰盒通用技术条件

GB18584-2024 家具中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**3.2判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。